**

*Технический райдер группы «One Life»*

• Комплект акустической системы известных фирм: JBL, NEXO, EV, Dynacord, Martin Audio и т.д. от 2кВт до 10кВт и более (сателлиты и сабвуфера, мощность в зависимости от помещения).

• Цифровой микшерный пульт от 16 каналов, разъёмы XLR/JACK (Gain/Compressor), минимум 4 AUX.

• Мониторинг: Комплект in-ear на 4-6 человек (в зависимости от количества музыкантов)

**БАРАБАНЫ:**

• Барабанная установка топовых серий.  
• Бочка размера 20 или 22, томы 10, 12, 16 дюймов.  
• Комплект стоек: малого барабана, хай-хэта, одна прямая стойка и две стойки типа «журавль», стул с винтовой регулировкой.  
• Комплект микрофонов для подзвучки барабанов.  
• Малый барабан.  
• Комплект железа, состоящий из хай-хэта 13 или 14 дюймов, тарелки «Crash» 16 или 17 дюймов, тарелки «Crash» 18 дюймов, тарелки «Ride» 20 или 22 дюйма. Железо должно быть топовых серий.  
• Педаль одиночная для бочки топовых серий.  
Всё оборудование должно быть в исправном состоянии.  
Малый барабан, железо и педаль для бочки желательны, но не обязательны. **Если эти позиции буду отсутствовать на площадке, необходимо уведомить об этом заранее.**

**БАС-ГИТАРА:**

• Стойка для бас-гитары.  
• Басовая голова Fender, Ampeg, Mesa/Boogie, Markbass, Warwick.

• Басовый кабинет Fender, Ampeg, Mesa/Boogie , Markbass, Warwick ( Мощность зависит от размера помещения). Если помещение большое, мощность кабинета от 100 Вт.

**КЛАВИШНЫЕ:**

• 2x DI-box mono

• Исправная стойка (идеально 2X-образная) под клавишные с допустимой нагрузкой 50 кг. Например, K&M, Hercules KS 400B, SoundKing DF047. 2 кабеля типа «jack-jack».

**ГИТАРА:**

•  Комбик Ламповый Fender, Orange или подобные.  
Например, Fender Hot Rod Deluxe, Fender Twin Reverb.

• Переноска с не менее чем 2 розетками 220 V для подключения гитарных   
эффектов.

• Гитарный комбо устанавливается на устойчивую подставку высотой не менее 1 метра.  
Сигнал с кабинета снимается микрофоном типа SHURE SM57.

• Исправная, надежная гитарная стойка.

**ВОКАЛ:**

• 3 радио микрофона Shure Beta SM58 либо Sennheiser E935/E945/E845.

• 3 микрофонные стойки типа «журавль».

• Пюпитр — 3 шт.

**КОММУТАЦИЯ:**

• Обязательно полный комплект коммутации, необходимой для указанного оборудования. Не менее 3 свободных сетевых фильтров на сцене.

*Пожалуйста, отнеситесь с должным вниманием ко всем условиям нашей группы. Если какой-то пункт Вы не в состоянии выполнить, то просим заранее с нами связаться.*

***Спасибо за понимание. Ваша кавер-группа «One Life»***



           
       